注意：在读写I2C时请不要将设备的VID和DID同时设置为FF，否则计算机将无法识别设备。
1-支持4个设备 
  通过设备号选择操作哪个设备 
  0为第一个设备(靠CPU最近的设备) 
  1为第二个设备 
  2为第三个设备 
  3为第四个设备 
2-CH367,CH368设备通用,该程序自动判断设备类型
  注意：程序通过读取设备标识来识别CH367，CH368设备，如果您更改了设备标
  识,即设备的配置寄存器中的02H空间,请将程序中相应的代码更改一下,请在
  程序中搜索CH367mReadConfig(mIndex,(PVOID)0x02, &mByte)和
  CH367mReadConfig(mIndex,(PVOID)0x02, &cByte)中找到相应的代码更改一下
3-I/O读写 
  CH367,CH368支持以字节/字/双字模式对I/O端口访问,默认为字节方式访问 
  支持直接地址/偏移地址访问I/O端口 
      直接地址可以访问其他设备的I/O空间 
      偏移地址只能访问CH367/CH368的I/O空间 
  支持块读/写访问 
  注意：当选择字,双字模式进行读写IO时,输入的地址和长度需分别为2和4的倍数,
  块读写的最大长度为32k
4-MEM读写
  仅CH368支持以字节/双字模式对MEM进行读写,程序中的输入地址为偏移地址,当
  选择双字进行读写双字进行读写时,输入的地址和数据长度需为4的倍数,输入的地
  址和数据长度的和应小于等于0x7FFF
5-支持CH367,CH368的脉冲宽度设置
6-I2C读写 
  CH367/CH368支持I2C接口与外设通讯,CH367/CH368评估板演示操作24C02,支
  持读/写EEPROM
7-SPI接口FLASH操作 
  CH367/CH368支持SPI接口与外设通讯,CH367/CH368评估板演示操作25VF512,
  支持读/写/擦除FLASH 
8-配置空间读写 
  支持字节读/写访问,详细说明请查阅CH367/CH368芯片手册 
9-中断测试 
  CH367/CH368支持电平/边沿中断,通过打开设备时操作中断寄存器,可以选择
  中断类型,详细说明请查阅CH367/CH368芯片手册中IO基址寄存器和硬件中断的 
  说明:
  a)电平中断
  ☉该程序通过输出引脚GP0来控制INT#触发中断,在测试时请把INT#与A15短接 
  ☉该程序使用低电平有效的电平触发方式,低电平有效 
  ☉该程序通过\"测试电平中断\"按键来控制GP0产生一个高电平信号和一个低
    电平信号从而触发中断,进入中断以后产生一个高电平取消中断请求
  b)边沿中断
  ☉该程序通过输出引脚GP0来控制INT#触发中断,在测试时请把INT#与A15短接 
  ☉该程序使用上升沿有效的边沿触发方式
  ☉该程序通过\"测试边沿中断\"按键来控制GP0来模拟产生上升沿信号,当INT#脚
    收到上升沿信号后进入中断计数，进入中断以后设置CH367/CH368的中断激活
    状态位为0,从而取消中断