

P3021-C2A Проекционно-емкостный сенсорный экран c антибликовым покрытием демонстрирует четкую работу, надежность в эксплуатации, превосходную светопередачу. Обладает высокой прочностью к нажатию, устойчивостью к таким воздействиям окружающей среды как водные брызги и загрязнения. Срок службы насчитывает до 35 млн касаний.

Сферы применения: промышленное, медицинское оборудование, киоски, информационные и торговые, терминалы, транспорт и т.п.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** |  | P3021-C2A |
| Размер | мм | 249.98 x 176.6 |
| Размер активной области | мм | 222.96 x 141.6 |
| Видимая область | мм | 217.56 x 136.2 |
| Толщина | мм | 1.5 |
| Совместимый тип дисплея |  | 10.1” ЖКИ |

